PRESSETEXT 

“Projekte Cepezed“: Michiel Cohen							

Vortrag
Freitag, 24. Mai 2002, 15:00 Uhr

Veranstaltungsort: 
ÖAW Österreichische Akademie der Wissenschaften, Forschungszentrum Graz, 
Schmiedlstraße 6, 8042 Graz-Messendorf

Leichtbau versus Tradition

”Architektur, die nicht ihre Zukunftsfaktoren reflektiert, hat selbst keine Zukunft.”
Dieses Statement verfolgt das Delfter Architekturbüro Cepezed in seiner Auseinandersetzung mit den Entwicklungen, die der Technologiewandel mit sich bringt. Offen und mit nach vorn gewandtem Interesse erproben sie Technologie-transfers aus anderen Wirtschaftssektoren, die Verwendung neuer Materialien, neuer Bauteile oder ungewöhnlicher Materialkombinationen resultieren daraus. 
Cepezed stehen für einen Typus von Architekturbüros, der sich in die Technologieentwicklung Erkenntnisinteresse, programmatische und konstruktive Neugier zeigt.

1997 gewann Cepezed den Wettbewerb der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Forschungszentrum Graz. Gemeinsam mit Generalplaner ARGE Cepezed/Peyker/Wendl entwickelte und realisierte man ein Projekt, das durch seine Bauweise, vor allem hinsichtlich des Energieverbrauchs, zukunftsweisend in Österreich ist.

Eröffnung: Legrand - Design im Gebäude
Reinhold Jeklic, Legrand Österreich G.m.b.H
Erich Prödl, HDA-Graz

Diese Veranstaltung erfolgt in Zusammenarbeit von legrand , Architektur Consult und HDA-Graz.

ÖAW Österreichische Akademie der Wissenschaften, Forschungszentrum Graz

Im Oktober 1997 erfolgte der Spatenstich für das Forschungszentrum der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ÖAW in Graz.
Die Akademie ist somit auch in der Steiermark mit einem eigenen Haus für die Abteilungen des Instituts für Weltraumforschung, für das Institut für Biophysik und Röntgenstrukturforschung sowie für fünf Projektgruppen von geisteswissenschaftlichen Forschungseinrichtungen vertreten.

“Der Entwurf des Forschungsgebäudes wurde bestimmt durch ein räumlich begrenztes Grundstück und ein komplexes Raumprogramm. Die Lage in der Mur-Ebene verlangte eine spezifische Behandlung. Mehrere Institute waren zu integrieren und eine weitgehende Standardisierung der Innenräume zu berücksichtigen. 

Um eine räumlich interessante Lösung zu erreichen, wurden zwei nicht orthogonal gegenüberstehende Kreuze entworfen, die zusammen ein zentrales Atrium bilden und allen Flügeln unterschiedliches Licht und Aussicht bieten, vergleichbar mit Palladios Villa Rotonda. Alle Seiten erlangen einen eigenen Charakter durch Lage, Aussicht und Umgebung. Das wurde durch die Außenräume unterstrichen: Entlang der Straße – städtisch mit dem Parkplatz, bei der Bibliothek auf einem tieferliegenden Niveau – offen und parkartig mit Bäumen und Grünflächen, an der Rückseite landwirtschaftlich flach; links ein Blumengarten.
Damit strahlt jeder Innenraum einen in individuellen Charakter aus und die Monotonie herkömmlicher Bürogebäude wird durchbrochen. Alle Räume nutzen das Tageslicht optimal, was den Energieverbrauch für künstliche Beleuchtung vermindert. 
Die Ventilation des Gebäudes erfolgt zu einem großen Teil auf natürliche Weise, durch die im Atrium eingerichteten Ventilationsklappen.
Die Fassade ist außen mit offenen, halboffenen oder geschlossenen Aluminiumpaneelen versehen. Dieses variable Element kann die Funktion von Fenster-, Wand- oder Sonnenschutzflächen übernehmen.
Das Gebäude garantiert die Freiheit der Disposition. Durch eine weitestgehende Standardisierung der Haustechnik ist auch hier Freiraum für spätere Umbauten gegeben.
Die gewünschte Raumflexibilität wurde erreicht mit einem Achsenmaß von 900 mm. Jede Achse ermöglicht so eine gewünschte Raumerweiterung.“ (Zit. Michiel Cohen & Jan Pesmann – CEPEZED)